拆除施工方案

根据现场实际情况及施工进度要求，选择合理的拆除顺序，用安全可靠的拆除方法对门、窗等项目拆除，先清除现场物品，保护好现场需保留部分，然后采用合适的拆除施工程序，拆除时应确保拆除过程中的人员安全、结构的安全。

建筑垃圾处理：一般情况下白天拆晚上运，要是求当天拆的物品当晚要基本运完，尽可能的不要给现场留有物品，更不能给拆除现场以外的地方存放物品。垃圾采用编织袋袋装并整齐堆放在建设方指定的地点。垃圾外运必须根据怀化市渣土运输条例及政府相关文件在夜间转运至政府指定的地点。